\section{OSPF}

\begin{frame}{Scope}
  \begin{itemize}
  \item Der kleine Bruder von BGP
  \item Datentransport innerhalb einer ``Organisation''
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Technik}
  \begin{itemize}
  \item Aufteilung in ``Areas''
  \item Broadcast-Ankündigungen innerhalb der ``Area''
  \item Router in mehreren ``Areas'' geben Routen, die sie in einer
    ``Area'' gelernt haben in andere ``Areas'' weiter.
  \end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}{Software}
  \begin{block}{Hardware Router}
    \begin{itemize}
    \item Proprietäre Software
    \item Juniper, HP, Cisco, Huawei \dots
    \item Wird von allen verwendet die nicht klein sind
    \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{OpenOSPFd}
    \begin{itemize}
    \item Kommt aus dem OpenBSD Umfeld
    \item Kann alles grundlegende
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

\begin{frame}{Software Fortsetzung}
  \begin{block}{bird}
    \begin{itemize}
    \item Wird von nic.cz entwickelt
    \item Eine der umfassenden FOSS Lösungen
    \item Unix-y Bediehnung
    \end{itemize}
  \end{block}
  \begin{block}{quagga}
    \begin{itemize}
    \item Die andere FOSS Lösung
    \item Verwendet sich wie ein ``großer'' Router
    \end{itemize}
  \end{block}
\end{frame}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "../vortrag"
%%% TeX-engine: luatex
%%% TeX-PDF-mode: t
%%% End: 